|  |
| --- |
| **FTESË PËR OFERTË** |
| **1** | **Titulli:** | Furnizimi dhe montimi i paneleve solare në shkollën e mesme të lartë “Kujtim Krasniqi” Malishevë  |
| **2** | **Data e ftesës:** | **19.01.2024** |
| **3** | **Afati për dorëzim të ofertave:** | **09.02.2024, CoB**Ofertat e pranuara pas afatit nuk do të pranohen dhe nuk do të merren parasysh për vlerësim. |
| **4** | **Mënyra e dorëzimit:** | Oferta duhet të dorëzohet në zarf të mbyllur në zyret e Caritas-it Zviceran në Kosovë, në adresën Rr. Fazli Balaj, nr. 59, 10000 Prishtinë.Zarfi i përbashkët duhet të përmbajë ofertën teknike (përfshirë të gjitha dokumentet tjera) në një zarf të vetëm, si dhe ofertën financiare në një zarf të vetëm. Dokumentet duhet të jenë të nënshkruara dhe vulosura. Mbishkrimi në zarf duhet të përmbajë informata mbi titullin e ofertës, emrin e kompanisë që dorëzon ofertën dhe emrin e organizatës pranuese. |
| **5** | **Kushtet e përgjithshme:** | * Oferta financiare duhet të jetë në EURO
* Çmimi duhet të jetë **pa TVSH**
* Oferta duhet të jetë e vlefshme për 90 ditë nga afati i fundit për dorëzimin e ofertave
* Dokumentet mund të dorëzohen në anglisht ose shqip
* Pagesa do të bëhet përmes llogarisë bankare pas ofrimit të plotë të furnizimeve/shërbimeve
* Buxheti maksimal i planifikuar: **EUR 10,000.00**
 |
| **6** | **Dokumentet që duhen dorëzuar:** | 1. Formulari i plotësuar siç jepet në **Aneksin 1 – Përshkrimi teknik**
2. Formulari i plotësuar siç jepet në **Aneksin 2 – Oferta financiare**
3. Formulari i plotësuar siç jepet në **Aneksin 3 – Pajtueshmëria me kushtet tjera**
4. Formulari i plotësuar siç jepet në **Aneksin 4 – Identifikimi i Operatorit Ekonomik**
5. Çertifikata e regjistrimit të biznesit
6. Garancioni për Panelet Fotovoltaike
7. Garancioni për Inverterin on-grid
 |
| **7** | **Kriteret e pranueshmërisë:** | Kriteret e pranueshmërisë janë kërkesat ose standardet minimale që duhet të plotësojnë ofertuesit, për të ecur më tej në procesin e prokurimit. Ofertuesit që nuk mund të dëshmojnë se plotësojnë këtë bazë do të përjashtohen nga konkurrimi. Kriteret e pranueshmërisë janë:1. **Dorëzimi i dokumentacionit të kompletuar siç kërkohet në pikën 6 të kësaj ftese për ofertë.**
 |
| **8** | **Kriteret e vlerësimit:** | Oferta do të vlerësohet duke përdorur metodën më të mirë të vlerës për para (metoda e kombinuar e pikëve). Propozimi teknik do të vlerësohet me peshë 80%, ndërsa ai financiar me 20%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **TABELA E KRITEREVE TË VLERËSIMIT** | **PESHA %** |
| **1** | **OFERTA TEKNIKE** | **80** |
| 1.1 | Kompania është e regjistruar në ARBK | 15 |
| 1.2 | Artikujt e ofruar janë në përputhje me specifikat e kërkuara | 35 |
| 1.3 | Afati i kërkuar i furnizimit dhe montimit | 15 |
| 1.4 | Garancioni i ofruar përputhet me garancionin e kërkuar | 15 |
| **2** | **OFERTA FINANCIARE** | **20** |
| 2.1 | Oferta financiare | 20 |
|  | **TOTAL**  | **100** |

 |
| **9** | **Përshkrimi i projektit:** | Projekti YENI (Ndikimi i Rinisë në Mjedis) është krijuar për të ndihmuar autoritetet lokale kosovare që të rrisin kapacitetin e tyre për të trajtuar cenueshmërinë e vendit ndaj ndryshimeve klimatike duke u fokusuar në aspektin afatgjatë tek të rinjtë përmes shkollave dhe arsimit në kontekstin lokal. Prandaj, projekti do të lehtësojë forcimin e rolit të të rinjve si agjentë të ndryshimeve klimatike në komuna. |
| **10** | **Përshkrimi i detyrës:** | CACH në kuadër të projektit YENI, më 30.11.2023 ka organizuar garën mjedisore për shkolla të mesme të larta “Dervish Rozhaja”, ku janë ndarë çmime mjedisore për tri (3) shkolla të mesme të larta, me ç’rast shkolla e mesme e lartë “Kujtim Krasniqi” në Malishevë ka fituar vendin e parë. |
| **11** | **Afati i furnizimit, mbjelljes dhe montimit:** | Afati i fundit për furnizimin dhe montimin e paneleve solare është **11.03.2024.** |

**ANEKS 1: PËRSHKRIMI TEKNIK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Specifikimi/përshkrimi i detajuar** | **Përgjigjet tuaja** |
| **Po, ne do të zbatojmë** | **Jo, ne nuk mund të zbatojmë** |
| 1 | Panelet FotovoltaikeFuqia: 550Wp Dimensionet: 1728\*1134\*30mm Garancioni: 20 - 25 viteFurnizimi, transporti dhe montimi |  |  |
| 2 | Kabina e kontrollit DC(çelës, siguresat PV)Furnizimi, transporti dhe montimi  |  |  |
| 3 | Inverteri on-grid Fuqia: 10 kW 3 FazorGarancioni: 7 - 10 ViteFurnizimi, transporti dhe montimi  |  |  |
| 4 | Konektorët e kabllit solar MC4, A 1000VdcFurnizimi, transporti dhe montimi  |  |  |
| 5 | Kabllo Solar 6mm² (+;-)Furnizimi, transporti dhe montimi  |  |  |
| 6 | Kabllo për lidhjen në Inverter 5x16mm² Pjesa ACFurnizimi, transporti dhe montimi  |  |  |
| 7 | Kabllo për tokëzim 10mm²Furnizimi, transporti dhe montimi  |  |  |
| 8 | Kanalinë plastike 40x100mmFurnizimi, transporti dhe montimi |  |  |
| 9 | Gyp i brinjëzuar nga PVC ɸ=20mmFurnizimi, transporti dhe montimi  |  |  |
| 10 | Konstruksioni i paneleve për tjegullaFurnizimi, transporti dhe montimi  |  |  |

**ANEKS 2: OFERTA FINANCIARE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Furnizimet / Shërbimet** | **Njësia** | **Sasia** | **Çmimi njësi****(pa TVSH €)** | **Çmimi total****(pa TVSH €)** |
| 1 | Panelet FotovoltaikeFuqia: 550Wp Dimensionet: 1728\*1134\*30mm Garancioni: 20 - 25 viteFurnizimi, transporti dhe montimi | copë | 18 |  |  |
| 2 | Kabina e kontrollit DC(çelës, siguresat PV)Furnizimi, transporti dhe montimi  | copë | 1 |  |  |
| 3 | Inverteri on-grid Fuqia: 10 kW 3 FazorGarancioni: 7 - 10 ViteFurnizimi, transporti dhe montimi  | copë | 1 |  |  |
| 4 | Konektorët e kabllit solar MC4, A 1000VdcFurnizimi, transporti dhe montimi  | set | 8 |  |  |
| 5 | Kabllo Solar 6mm² (+;-)Furnizimi, transporti dhe montimi  | m | 60 |  |  |
| 6 | Kabllo për lidhjen në Inverter 5x16mm² Pjesa ACFurnizimi, transporti dhe montimi  | m | 5 |  |  |
| 7 | Kabllo për tokëzim 10mm²Furnizimi, transporti dhe montimi  | m | 30 |  |  |
| 8 | Kanalinë plastike 40x100mmFurnizimi, transporti dhe montimi | m | 10 |  |  |
| 9 | Gyp i brinjëzuar nga PVC ɸ=20mmFurnizimi, transporti dhe montimi  | m | 30 |  |  |
| 10 | Konstruksioni i paneleve për tjegullaFurnizimi, transporti dhe montimi  | copë | 18 |  |  |
| **Total pa TVSH** |  |

**ANEKS 3: PAJTUESHMËRIA ME KUSHTET TJERA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Informacione të tjera në lidhje me ofertën tonë janë si më poshtë:** | **Përgjigjet tuaja** |
| **Po, ne do të zbatojmë** | **Jo, ne nuk mund të zbatojmë** |
| 1 | Vlefshmëria e ofertës |  |  |
| 2 | Afati i furnizimit dhe montimit |  |  |
| 4 | Kushtet e pagesës |  |  |
| **Deklarata** | **Emri dhe nënshkrimi i personit të autorizuar të operatorit ekonomik** |
| *Të gjitha informacionet e tjera që ne nuk i kemi dhënë, automatikisht nënkuptojnë pajtueshmërinë tonë të plotë me kërkesat, termat dhe kushtet e kësaj FpO.* |  |

**ANEKS 4: IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK**

|  |
| --- |
| **Operatori Ekonomik** |
| Emri zyrtar: |  |
| Numri Fiskal/UIN: |  |
| Adresa: |  |
| Qyteti/Komuna: |  |
| Llogaria bankare: |  | Emri i bankës: |  |
| Personi kontaktues: |  |
| Telefoni: |  |
| E-mail: |  |
| Data: |  | Nënshkrimi dhe vula: |  |

Oferta që përputhet me të gjitha specifikimet, kërkesat dhe ofron çmimin më të ulët, si dhe të gjitha kriteret e tjera të vlerësimit të treguara do të përzgjedhet. Çdo ofertë që nuk plotëson kërkesat do të refuzohet.

CaCH nuk është e detyruar të pranojë asnjë ofertë, të japë një kontratë/Urdhër blerje, as të jetë përgjegjëse për ndonjë kosto që lidhet me përgatitjen dhe dorëzimin e një oferte nga një Furnizues/Ofrues i Shërbimeve, pavarësisht nga rezultati i përzgjedhjes.

CaCH inkurajon çdo furnizues/ofrues shërbimi të mundshëm që të shmangë dhe parandalojë konfliktet e interesit, duke i zbuluar CaCH nëse ju, ose ndonjë prej filialeve ose personelit tuaj, keni qenë të përfshirë në përgatitjen e kërkesave, dizajnit, specifikimeve, vlerësimeve të kostos dhe informacioneve të tjera të përdorura në këtë ftesë për ofertë.

CaCH zbaton zero tolerancë ndaj mashtrimit dhe praktikave të tjera të ndaluara dhe angazhohet për identifikimin dhe adresimin e të gjitha akteve dhe praktikave të tilla kundër CaCH, si dhe palëve të treta të përfshira në aktivitetet e CaCH. CaCH pret që furnizuesit e saj t’i përmbahen Kodit të Sjelljes.

**Shtojca:**

1. Kodi i Mirësjelljes: <https://shorturl.at/gnHJO>
2. Termat dhe kushtet e përgjithshme: <https://shorturl.at/DHI26>
3. Kriteret e përjashtimit: <https://shorturl.at/JWX09>