**Shtojca 1:** SPECIFIKACIONI TEKNIK DHE KUSHTET E TENDERIT - Furnizim me motokultivatorë dhe makinë mjelëse - Ritender

**Përshkrimi i projektit:**

CARE është duke zbatuar projektin 2-vjeçar “AVANCIMI DHE PËRFSHIRJA E AGROBIZNEVE TË GRAVE TË KOSOVËS (AKWA)”. Ky projekt financohet nga Qeveria e Shtetit të Vorarlbergut nga federata Asutriake.

Qëllimi i projektit AKWA është të kontribuojë në  zhvillimin socio-ekonomik më gjithëpërfshirës gjinor në zonat rurale të Kosovës. Më konkretisht në komunat e Podujevës dhe Obiliqit, projekti synon të arrijë rezultatet e mëposhtme:

* Agrobizneset e drejtuara nga gratë janë të pajisura me pajisje për prodhim të modernizuar dhe rritje të shitjeve nëpërmjet një skeme të mbështetjes teknike dhe financiare.
* Një mjedis i favorshëm për angazhimin e grave në agrobiznes promovohet nëpërmjet përmirësimit të dialogut social dhe rritjes së ndërgjegjësimit të komunitetit.
* Janë vendosur politika lokale dhe masa afirmative, duke njohur rolin e grave në sektorin e agrobiznesit.

Grupi i synuar direkt i projektit janë gratë rurale. Në këtë grup përfshihen edhe gratë e pafavorizuara, të cenueshme nga zonat rurale, gratë e kthyera nga vendet perëndimore, minoritetet, gratë nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian të komunave të Podujevës dhe Obiliqit.

**Specifikacioni teknik:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Specifikacioni i kërkuar** | **Specifikacioni i orfuar** | **Komente** |
| 1 | **Motokultivator** |  | |
| 1.1 | **Motokultivator**  Ndërrues shpejtësie: 4 shpejtësi (3 përpara dhe 1 prapa)  Numri i thikave të frezë: 4 grupe (totale 32 copë)  Gomat: 400-8  Motorri: 4-taksh 4.4Kw  Startues: Me litar  Pesha neto:90 - 100 kg  Rezervuari: 2.5 litra Diesel |  |  |
| 1.2 | **Pllug për motokultivator**  Lloji: Pllug një-rreshtor (1 rendor)  Montimi: mbajtës përputhës që montohet në motokultivator  Rregullimi: i rregullueshëm në lartësi/thellësi |  |  |
| 1.3 | Rotë metali adekuate për motokultivator |  |  |
| 2 | **Makinë mjelëse për dy lopë**  Kapaciteti i Sistemit: për dy lopa njëkohësisht  Njësitë e mjeljes: 2 tufa mjelëse  Sistemi i Pulsacionit: pulsator elektronik  Kolektorët e Qumështit: 2 x 300cc kavanoza çeliku inox  Furnizimi me Energji: 220V/60Hz AC  Fuqia e Motorrit: Min. 0.55 kW  Shpejtësia e Motorrit: 1450 RPM (rotacione për minutë)  Kapaciteti i Pompës: min. 200 litra/minutë  Lloji i Pompës së Vakuumit: pompë vakumi me lubrifikim vaji  Paletat e Pompës së Vakuumit: fibër kompozite  Rezervuari i Vakuumit: në poliamid 6  Mbledhja e Qumështit: Kovë/kuti çeliku inox (INOX)  Kapaciteti i Kovës së Qumështit: 40 litra  Gjatësia e Tubave të Qumështit: min. 225 cm (24mm x 14mm)  Përmasat: 60 x 90 x 110 cm  Pesha: 70 kg |  |  |
| 2.1 | **Bidona për bartje të qumështit**  Kapaciteti 20 litra, me kapak adekuat, materiali Alumin |  |  |

**KUSHTET E TENDERIT**

**Kushte të përgjithshme:**

1. Çmimet duhet ofruar pa TVSH;
2. Në çmim ofertuesi duhet të llogarisë furnizimin dhe transportin dhe pajisjeve në komunën e Podujevës dhe Obiliqit;
3. Oferta duhet të jetë e vlefshme për 90 ditë;
4. Furnizimi duhet të bëhet gjatë periudhës Shtator - Tetor 2025;
5. Kompania e kontraktuar duhet të realizojë trajnimet për përdorim te pajisjeve te dorëzuara;
6. Pagesa do të bëhet përmes transferit bankar pas pranimit teknik të pajisjeve;
7. CARE rezervon të drejtën për të ndryshuar ose rritur sasinë e produkteve të kërkuara, në përputhje me nevojat dhe kushtet që mund të ndryshojnë gjatë zbatimit të kontratës, pa cenuar termat dhe kushtet kryesore të marrëveshjes.

**Dokumentet që duhet bashkangjitur ofertës:**

* Kopje e certifikatës së regjistrimit të biznesit;
* Foto ose katalog me ngjyra ku mund të shihen fotografitë e pajisjeve të ofertuara;
* Së paku një kopje të kontratës për furnizime te ngjashme;
* Së paku një referencë për furnizime të ngjashme;
* Lista e projekteve të realizuara për dy vitet e fundit;
* Garancionin e pajisjeve të ofruara së paku 12 muaj;

Për informacion shtesë, mund të kontaktoni përmes email-it: [care.kosovo@care.de](mailto:care.kosovo@care.de)

**Identifikimi i Operatorit Ekonomik**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Operatori Ekonomik** | | |
| Emri zyrtar: |  | |
| Numri Fiskal/NUI: |  | |
| Adresa: |  | |
| Komuna: |  | |
| Personi kontaktues: |  | |
| Telefoni: |  | |
| E-mail: |  | |
| **Data:** | | **Nënshkrimi dhe vula:** |